1. Возможность задавать номер релиза (версии) убрана из конфигуратора. Номер текущей верии и субверсии задается разработчиком в исходных файлах (файл tasks.cpp), при компиляции сохраняется в файле прошивки и конфигуратор извлекает эти данные из прошивки перед шифрованием. После прошивки эти данные сохраняются в памяти пультов и отображаются по запросу в меню Programmer

2. В меню Programmer добавлен новый столбец - Firmware name. В памяти каждого пульта теперь сохраняется имя прошивки, которым он был прошит и это имя по запросу отображается в новом столбце.

3. Возвращена возможность редактирования CID станции

4. Не добавляется по умолчанию функция клавиш для новых устройств

5. Для пультов с номеронабирателем (16N) убрана возможность изменить режим клавиш номеронабирателя (умолчание - telephone )

6. Начальный приоритет всех клавиш равен 1

7. При изменении функции клавиши автоматически устанавливается и приоритет клавиши:

direct connection simplex - 1

direct connection duplex - 2

groupe - 3

circular - 4

conference - 5

8. При изменении функции клавиши автоматически устанавливается и режим клавиши:

direct connection simplex - no fixation

direct connection duplex - fixation

groupe - fixation

circular - no fixation

conference - fixation